附件3：

**考试点环境配置自查表**

| **序号** | **自查内容** | | **应配置数** | | **实际情况描述** | **实配置数** | **其他情况说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、软件环境配置** | | | | | | | |
| 1 | 考试及监考用计算机软件环境配置 | 操作系统：Windows XP以上 | | —— |  | —— |  |
| 2 | Office软件：Micosoft Office 2003 以上 | | —— |  | —— |  |
| 3 | 浏览器：IE 7.0以上 | | —— |  | —— |  |
| 4 | 考试服务器软件环境配置 | 操作系统：Windows Server 2008 R2 64位及以上 | | 1 |  |  |  |
| 5 | 应用服务器：Tomcat 6 | | 1 |  |  |  |
| 6 | 数据库：Mysql 5.1.4 | | 1 |  |  |  |
| 7 | Office软件：Micosoft Office 2003 以上 | | 1 |  |  |  |
| 8 | 浏览器：IE 7.0以上 | | 1 |  |  |  |
| **二、硬件环境配置** | | | | | | | |
| 9 | 考试服务器 | CPU：型号Xeon 系列，主频1.8GHz，六核心，64位  内存：32G  硬盘：500G | 2台双机备份 | |  |  |  |
| 10 | 考试用计算机 | CPU：主频3.2GHz  内存：2G  硬盘：80G | 不少于30台 | |  |  |  |
| 11 | 监考用计算机 | CPU：主频3.2GHz  内存：2G  硬盘：100G  显示器：17寸以上 | 1 | |  |  |  |
| 12 | 路由器 | 传输速率：10/100M  支持PPPoE，DDNS,，QOS内置防火墙  64位网络处理器  内存64M可管理 | 1 | |  |  |  |
| 13 | 交换机 | 传输速率：10/100M自适应 | 2 | |  |  |  |
| 14 | 网络环境 | 固定IP（推荐）；ADSL或光纤宽带等，提供有效上网带宽2M以上；考试用计算机和监考用计算机及考点服务器形成局域网，考点服务器作为对外出口链接互联网。 | ­—— | |  | —— |  |
| **三、日常软硬件维护** | | | | | | | |
| 15 | 硬件（1）□自行维护（2）□委托专业公司维护（年度费用 元） | | | | | | |
| 16 | .软件（1）□自行维护（2）□委托专业公司维护（年度费用 元） | | | | | | |

注：表中自查内容一、二大类均出自《关于印发全国安全培训信息管理平台总体实施方案的通知》【安监总厅培训(2014)6号】附件3《安全培训信息管理平台环境配置标准（试行）》